|  |
| --- |
| load( "refoutin.il" "[allegro](http://search.allegro-skill.com/f/search?q=allegro&sId=22824900&ts=1397901694&mySign=02354eaf&menu=1&rfh=1&qs=txt.form.a)-skill" ) 命令 refoutin: ]" o6 y) O7 C: K6 \& d- {3 k SILKSCREEN\_BOTTOM 包含REF DES/SILKSCREEN\_BOTTOM" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN\_BOTTOM" "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN\_BOTTOM"，SILKSCREEN\_TOP 包含 "REF DES/SILKSCREEN\_TOP" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN\_TOP" "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN\_TOP"，SILKSCREEN\_TOP\_BOTTOM包含"REF DES/SILKSCREEN\_TOP" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN\_TOP" "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN\_TOP" "REF DES/SILKSCREEN\_BOTTOM" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN\_BOTTOM" "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN\_BOTTOM" ASSEMBLY 同样，（没有BOARD GEOMETRY）而已。( X' n9 G\* o; N( c: g8 Z REF DES ，PACKAGE GEOMETRY 导入只是移动原件有属性的text，没有属性的需要手动删除或添加，. z' y7 t; @2 Z; b8 b# } BOARD GEOMETRY 是导入时创建的line或text（建议把所有brd添加的line或text放到这层）% ^( U0 N\* u, P& v\* ?% d\* c2 W% M 测试16.3通过，还待大家多多建议。 |

[**2015-10-26\_201108.jpg**](http://www.allegro-skill.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTYxM3w0YTBlZDVkMXwxNDU3MDc1NTgzfDMxODd8NjQ1OA%3D%3D&nothumb=yes) (82.76 KB, 下载次数: 0)

