该SKILL用于查找板上漏开[阻焊](http://zhannei.baidu.com/cse/search?s=5628694380486079852&entry=1&q=%E9%98%BB%E7%84%8A)的[焊盘](http://zhannei.baidu.com/cse/search?s=5628694380486079852&entry=1&q=%E7%84%8A%E7%9B%98)。表贴只检查焊盘所在的层，通孔同时检查表底层是否漏开阻焊。  
执行命令后自动检查是否含有无阻焊的盘，并打印在报表文件中，同时高亮检查到的焊盘。可通过点击报表文件中的坐标点定位到焊盘的位置。' x3 h, E" [$ l2 K+ K# g  
6 ?3 R& R; S9 y& G  
执行命令：find\_pin\_no\_solder; \1 W: R/ W8 u  
' {/ p1 e" s6 a( `' z  
  
加载方法：

1. load("find\_pin\_no\_solder.il" "www.[allegro](http://search.allegro-skill.com/f/search?q=allegro&sId=22824900&ts=1397901694&mySign=02354eaf&menu=1&rfh=1&qs=txt.form.a)-skill.com")